1. ***Odgovori i pojašnjenja dokumentacije za predmet nabave: Nabava alata za servis i remont, ev.br. PN-1063***

***PITANJA***

 Vezano za predmet nabave: Nabava alata za servis i remont, PN-1063, potencijalni ponuditelj postavio je slijedeća pitanja:

1. aku bušilica, mora li ponuđena bušilica imati točno navedene karakteristike ili su neke

zadane u minimalne i maksimalne(snage, napon, momenti sile)?

1. ormar za alat, koje su okvirne dimenzije?
2. udarni ključ, okasti 19, nitko od poznatih proizvođača nema udarni ključ u toj mjeri je li

možda greška?

1. za nasadne torx ključeve nije naveden prihvat, predpostavka je da je 3/4" jer je najčešći za

ove dimenzije ključa?

1. T110 je li greškom stavljeno?

**ODGOVORI NA PITANJA**

Poštovani,

u nastavku dostavljamo odgovore na Vaša pitanja

1. *aku bušilica, mora li ponuđena bušilica imati točno navedene karakteristike ili su neke*

*zadane u minimalne i maksimalne(snage, napon, momenti sile)*

*Aku bušilica neka svakako bude u okvirima sljedećeg:*

*-kapacitet akumulatora 4-7Ah;*

*-napon akumulatora 18V;*

*-zatezni moment 30-40Nm*

*Ukoliko potencijalni dobavljač ima i dodatne karakteristike za svoj proizvod, iste slobodno može staviti u napomenu.*

1. *Dimenzije ormara širina / dubina / visina mm (krilno otvaranje)*

*-min 1000 /400 /2000;*

*-max 1100 / 500 / 2200;*

*-nosivost po polici – min 90 kg, ukupna nosivost ormara 700 – 900 kg, idealno s 4-iri police.*

1. *Takav ključ postoji od poznatog proizvođača, ali potencijalni dobavljač neće zbog istog biti*

*odbijen, dobavljač slobodno može ponuditi 18 ili 20.*

1. *Točno, standarni prihvat je ¾“.*
2. *Nije greškom stavljeno. Potencijalni dobavljač neće zbog biti odbijen zbog istog, jer to jeste*

*teže dobavljivo.*

U Rijeci, 18.03.2019.